**DOĞRUDAN TEMİN İLAN**

“ÇELEBİ İLKOKULU BAKIM ONARIM İŞİ” 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22.maddesi (d) bendi gereğince “Doğrudan Temin Yöntemi” ile piyasaya yaptırılacaktır. Yaptırılacak olan işler için teknik şartname ve detayları aşağıda belirtilmektedir.

Teklif vermek isteyen isteklilerin 29.08.2022 Pazartesi günü tarihi saat 14:00 a kadar İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü’ne kapalı zarf ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.

\*\*\*Teslim edilen zarflar aynı gün içerisinde saat 14:30’da katılmak isteyen istekliler huzurunda açılacaktır.

**TEKNİK ŞARTNAME**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İşin Adı:** ÇELEBİ İLKOKULU BAKIM ONARIM İŞİ | | | | | | | | | | |
| **İş Grubu:** Ana Grup>ONARIM İMALATLARI | | | | | | | | Sayfa 1 / 1 | | |
| **S.**  **No** | **Poz No** | | **İmalatın Cinsi** | | **Birim** | | **Miktarı** | | | **Pursantaj**  **(%)** |
| **1** | 15.465.1010 | | Menteşenin yerine takılması | | Adet | | 27,000 | | |  |
|  | Teknik Tarifi: DOĞRAMA MADENİ AKSAMLARI Kapı Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı  (Ahşap, Metal, Plastik) | | | | | | | | | |
| 2 | 15.465.1101 | İspanyolet takımının yerine takılması (Kol, demir ve teferruatlı) | | Adet | | 54,000 | | |  | |
|  | Teknik Tarifi: DOĞRAMA MADENİ AKSAMLARI Pencere Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı  (Ahşap, Metal, Plastik) | | | | | | | | | |
| 3 | 15.465.1116 | Menteşenin yerine takılması | | Adet | | 108,000 | | |  | |
|  | Teknik Tarifi: DOĞRAMA MADENİ AKSAMLARI Pencere Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı  (Ahşap, Metal, Plastik) | | | | | | | | | |
| 4 | 15.510.1103 | Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması | | m² | | 17,100 | | |  | |
|  | Teknik Tarifi: Projesine göre, beyaz çam kerestesinden temizi en az 42 mm kalınlıkta olacak şekilde, temizi en az 32 mm kalınlıkta ve seren başlıklarından yapılan çatkı arasına 32 mm'lik kraft dolgu ile meydana getirilen iskeletin iki yüzüne 4 mm odun lifi levha (mdf) prese etmek suretiyle iç kapı kanadı yapılması, her iki yüzü laminat kaplanması ve yerine takılması için çivi, vida, tutkal ve benzeri her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve madeni aksamların yerine takılması, kapı kanadının yerine takılıp alıştırılması, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam bedeli hariç) 1 m² fiyatı:  Ölçü:  1) Kapı kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasaları dâhil edilmez.  2) Boşluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır veya sabit kanatların hepsi kapalı şekilde ölçüye girecektir. (Sabit, kanatlar telaro kasa şeklinde biterse bunlarda kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez.)  Not:  1) Genel olarak kapı doğramalarında kullanılacak madeni aksam, idarenin beğenmesi şartı ile her cins kilit ve kilit kolları, aynaları, sürgü, stop lastikli tampon, menteşe ve yaylı menteşeden ibarettir.  2) Madeni aksamın yerlerine takılması işçiliği doğrama fiyatlarına dâhildir. | | | | | | | | | |
| 5 | 25.130.3204 | Çift kumandalı, tek gövde lavabo bataryası: | | Adet | | 8,000 | | |  | |
|  | Teknik Tarifi: TEK VE ÇİFT KUMANDALI ARMATÜRLER (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)Gövde dâhil pirinç parçalar döküm, sıcak dövme veya hadde mamulün çubuktan talaş kaldırılarak işlemek suretiyle yapılmış ürünler TS EN 12164-1,-2-,3, TS EN 12165 standartlarına uygun ha mmaddeden üretilmiş, TS EN 248 yüzey standart gerekliliklerine uygun, fonksiyonel ve boyutsal olarak TS EN 200, TS EN 274, TS EN 817, TS 3143 ürün standartlarına uygun olarak üretilmiş, tek kumandalı armatürler TS EN 1759-1, TS EN 1092-1, çift kumandalı bataryalar TS 200e uygun olarak imal edilmiş, çift kumandalı ürünlerde kullanılan lastik klapeli standart salmastra grubunun mil, gövde vb. parçaları TS EN 12164 standardına uygun ha mmaddeden talaş kaldırmak suretiyle işlenmiş, tüm ürünlerde kullanılan conta, o-ring vb. parçalar EPDM, NBR malzemeden yapılmış, ürünlerde kullanılan yağ, conta, o-ring vb. bileşenler KTW (Kalt Trinken Wasser, içme suyu standardı), WRC (Water Bye Laws Scheme, içme suyunun temas ettiği metal dışı parçalardan suya geçen toksit miktarı ölçüsü), DVGW (Deutsche Vereiningung des Gas-und Wasserfaches) belgelerinden birine sahip, perlatörler TS EN 246 ya uygun ve KIWA (Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk ve tat değişimlerin ölçüsü) ya da DVGW belgelerinden birine sahip ve üzerinde markalanmış, perlatör göbekleri plastik, fleksbıl bağlantı hortumlarının dış yüzeyleri paslanmaz çelik örgülü, iç hortumu EPDM olan, fleksbıl DVGW, KIWA, SWGW (Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk ve tat değişimlerin ölçüsü) belgelerinden birine sahip, bu belge fleksibl üzerine markalanmış, tüm ürünlerde kullanılan kol ve volanlar metal olmalı akrilik veya plastik olmayan tek kumandalı bataryalarda kullanılan kartuşlar NSF (The Public Health and Safety Company)veya WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) belgeli, fotoselli ürünler CE belgeli olmalıdır. Üretici firma İmalat yeterlilik belgesi, Hizmet yeterlilik belgesi, Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi, ISO 9000, ISO 14000 belgesi, TSE uygunluk belgelerine sahip olmalı ve güncel olmalıdır. Not: Armatürler PVD (Fiziksel Buhar Kaplama) yapılması halinde montajlı fiyatlar %25 arttırılacak, montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. | | | | | | | | | |
| 6 | 77.100.1034 | Her türlü Ahşap kapı kasası, kapı kanadı, pencere ve Camekan sökülmesi | | m² | | 17,100 | | |  | |
|  | Teknik Tarifi: Her türlü kapı ve pencere camı sökülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, her türlü kapı ve pencere camı sökülmesinin 1 m² fiyatı:  ÖLÇÜ : Sökülen cam alanı hesaplanır. | | | | | | | | | |
| 7 | ÖZEL-1 (PENCERE ) | Tüm pencere dışlarına her köşesini kapatacak şekilde idarenin belirleyeceği ve onay vereceği silikonla silikon çekilmesi | | Adet | | 54,000 | | |  | |
| 8 | ÖZEL-2 (BARİYERLİ KAPI KOLU) | Kapı kolu takılması (Bariyerli ve korunaklı) | | Adet | | 9,000 | | |  | |
| 9 | ÖZEL-3 (PVC PENCERE KİLİDİ) | Her sınıfa 2 adet olmak üzere pvc pencere kilidi takılması | | Adet | | 16,000 | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOĞRUDAN TEMİN TUTANAĞI (TEKLİF MEKTUBU)** | | | | | |
| Aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen mal ve hizmetler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22.maddesi (d) bendi gereğince yaptırılacak veya satın alınacaktır. .../.../2022 | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |
|  | | | | | |
|  | **SATIN ALINACAK VEYA YAPTIRILACAK MAL VE HİZMETİN** | | | | |
| **S.No** | **BİRİM FİYATA ESAS İŞ** | **MİKTARI** | **ÖLÇÜSÜ** | **BİRİM FİYATI** | **TOPLAM TUTAR** |
| 1 | ÇELEBİ İLKOKULU BAKIM ONARIM İŞİ (EKLİ LİSTEDEKİ İŞLER) | 1 | ADET |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
|  | **TOPLAM:** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Teklif verenin Adı Soyadı Firma Kaşesi ve İmzası | |
|  |  |  |  |

YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hazırlanma Tarihi: 25.07.2022** | | | | | | Sayfa 1/1 | | |
| **İşin Adı:** ÇELEBİ İLKOKULU BAKIM ONARIM İŞİ | | | | | | | | |
| **İş Grubu:** Ana Grup>ONARIM İMALATLARI | | | | | | | | |
| **S.**  **No** | **Poz No** | **İmalatın Cinsi** | **Birim** | **Miktarı** | **Birim Fiyatı** | | **Tutarı** | |
| 1 | 15.465.1010 | Menteşenin yerine takılması | Adet | 27,000 |  | |  | |
| 2 | 15.465.1101 | İspanyolet takımının yerine takılması (Kol, demir ve teferruatlı) | Adet | 54,000 |  | |  | |
| 3 | 15.465.1116 | Menteşenin yerine takılması | Adet | 108,000 |  | |  | |
| 4 | 15.510.1103 | Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması | m² | 17,100 |  | |  | |
| 5 | 25.130.3204 | Çift kumandalı, tek gövde lavabo bataryası: | Adet | 8,000 |  | |  | |
| 6 | 77.100.1034 | Her türlü Ahşap kapı kasası, kapı kanadı, pencere ve Camekan sökülmesi | m² | 17,100 |  | |  | |
| 7 | ÖZEL-1 (PENCERE ) | Tüm pencere dışlarına her köşesini kapatacak şekilde idarenin belirleyeceği ve onay vereceği silikonla silikon çekilmesi | Adet | 54,000 |  | |  | |
| 8 | ÖZEL-2 (BARİYERLİ KAPI KOLU) | Kapı kolu takılması (Bariyerli ve korunaklı) | Adet | 9,000 |  | |  | |
| 9 | ÖZEL-3 (PVC PENCERE KİLİDİ) | Her sınıfa 2 adet olmak üzere pvc pencere kilidi takılması | Adet | 16,000 |  | |  | |
| **Toplam: ………..** | | | | | | | | |